

21

[bookmark: _Hlk40356169]DEMONTĀŽAS DARBI 


SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēti šādi demontāžas darbi:

–	Starpsienu demontāža
–	Grīdas segumu demontāža
–	Grīdas konstrukcijas demontāža
–	Durvju demontāža
–	Sienu apdares demontāža
–	Atkritumu vada demontāža
–	Griestu apdares demontāža
–	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas demontāža
–	Santehnikas ietaišu demontāža
–	Daļēja apkures sistēmas demontāža un konvektoru demontāža
–	Ventilācijas sistēmas demontāža
–	Elektroinstalācijas demontāža
–	Vājstrāvu sistēmas demontāža
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus 72. punktam:
72. Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju:
72.1. nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus un izmanto piemērotus darba paņēmienus;
72.2. darbus plāno un veic tikai darba vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā.
(Grozīts ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.48)

Pirms demontāžas darbu uzsākšanas tiek apzinātas saglabājamās konstrukcijas un inženiertīkli, tiek nožogota demontāžas darbu teritorija/zona un jāpārliecinās, ka ir atslēgti visas inženierkomunikācijas (t.sk. bet ne tikai elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija). Saglabājamās konstrukcijas un inženiertīkli tiek atzīmēti un aizsargāti, lai demontāžas darbu laikā tie netiktu bojāti. 
Pirms mehanizētās demontāžas no ēkas tiek aizvākti visi bīstamie atkritumi un atbilstoši utilizēti, kā arī tālākai būvniecībai izmantojamie elementi.
Ja demontāžas darbos tiks pielietoti darba rīki, kas rada dzirksteles, atklātu liesmu un cita veida ugunsbīstamību, šo darbu vietās tiks veikta būvdarbu zonas uzraudzība pēc darbu veikšanas ne mazāk kā 4 stundas.
Demontāžas laikā jānodrošina, ka tiek bloķēta gājēju kustība gar demontējamo ēku vai tas daļu/elementiem.
Demontāžas darbus veic būvdarbu vadītāja tiešā vadībā. 
Stingri aizliegts iet būvju pazemes daļās vai telpās, virs kurām tiek veikti nojaukšanas darbi, vai virs tām sakrājušies nenovākti būvgruži. Nojaukšanai izmantojamās mašīnas un mehānismi jāizvieto ārpus konstrukcijas sagrūšanas zonas. Būves konstrukcijas nojaucot ar ķīļveida vai lodveida veseru palīdzību, cilvēki nedrīkst atrasties pie būves tuvāk par tās augstumu. 
Konstrukciju demontāžu veic atpakaļejošā secībā, kā veikta montāža. Nedrīkst veikt konstrukciju nojaukšanu vienlaikus vairākos stāvos pa vienu vertikāli. Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai. Demontāžas laikā nav pieļaujama būvgružu pagaidu nokraušana uz pārseguma virs pieļaujamām slodzēm (skatīt būvdarbu aprakstā noteikto). Veicot demontāžas darbus (ķieģeļu starpsienu nojaukšana u. tml.) jāseko, lai apkārtnē neizplatītos putekļu mākoņi: jāveic mitrināšana, tūlītēja būvgružu savākšana. 
Darbu secība un demontāžas metodes: 
· Jāpārliecinās, ka ēkas daļas, kuras skar demontāža, atslēgtas no ārējiem inženiertīkliem. 
· Jāpārliecinās, ka iekļūšana telpās ir droša. 
· Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic ēkas telpu apsekošanu un attīra tās no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā sadzīves atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai. 
· Konstrukciju nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro grupās (koka, betona, metāla, mūra materiāli) un, pēc iespējas, nogādā pārstrādei otrreizējai izmantošanai. 
· Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic iekšējo inženierkomunikāciju demontāžu. Zem apmetuma esošo elektrības instalāciju demontāžu veic vienlaikus ar sienu demontāžu. 
· Mūra sienu demontāžu īsteno strādnieku brigāde, izmantojot speciālus rokas instrumentus (pneimatiskos triecien veserus vai elektriskos skald āmurus, diska griezējus, laužņus, u.c.).
· Nedrīkst pieļaut sienu vai lielu mūra gabalu gāšanos.
· Nav pieļaujama konsolveidīgu būvelementu stāvokļa veidošanās būves nojaukšanas laikā.
· Nav pieļaujama demontējamo elementu brīva mešana no augstuma, kas pārsniedz 1,5 m.
Demontēto konstrukciju un būvgružu nokraušanas laukumi
Konstrukciju un būvmateriālu īslaicīga nokraušana tiek paredzēta ar inventāržogu norobežotajā pagalmā.
Konstrukcijas un konstrukciju elementus, kurus nav iespējams demontēt, saglabājot to formu (piem. ķieģeļu mūris) un birstošus būvgružus demontāžas procesā šķiro un transportē uz pārstrādes vietām speciāli tam paredzētos konteineros, kā arī ar auto pašizgāzējiem. 
Demontēto konstrukciju pārstrādei un utilizācijai Būvdarbu veicējs ir noslēdzis līgumu ar licencētu celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmumu. Paredzētā būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Nosaukums.



BŪVMAŠĪNU, TEHNISKĀ UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMA SARAKSTS[footnoteRef:1] [1:  Papildināt ja nav minēti vispārīgā DVP] 

 


NEPIECIEŠAMO SPECIĀLISTU DARBAM OBJEKTĀ SARAKSTS[footnoteRef:2] [2:  Aizpildīt, ja nav norādīti vispārīgā DVP] 



SAGATAVOŠANĀS DARBU UN BŪVDARBU APRAKSTS

	Nr.
p. k.
	Pārbaudes kritēriji

	1
	2

	1.
	ATBILSTĪBA PROJEKTAM
(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)

	1.1.
	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad tiek pārtraukta jebkura demontāžas darbība līdz brīdim, kad tiek panākta Darba aizsardzības prasību, t.sk. Darba aizsardzības plāna un Darba veikšanas projekta [DOP] izpilde.

	1.2.
	Pirms darbu uzsākšanas:

	1.2.1.
	- darbiniekiem ir veikta darba drošības instruktāža atbilstoši veicamajam darbam;

	1.2.2.
	- jāpārbauda:

	1.2.2.1.
	- vai ir pietiekoši apgaismota darba vieta;

	1.2.2.2.
	- vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram;

	1.2.2.3.
	- vai logu bloki, laika gaitā, nav kļuvuši par slodzi nesošu konstrukciju deformētām sienām un starpsienām.

	1.2.3.
	- uzsākta un pabeigta būvlaukuma sagatavošana:

	1.2.3.1.
	- pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana;

	1.2.3.2.
	- būvtāfeles uzstādīšana;

	1.2.3.3.
	- būvlaukuma norobežošanas darbi saskaņā ar DVP.

	1.3.
	Darbus neuzsākt, ja:

	1.3.1.
	- objekts nav atslēgts no inženierkomunikācijām (ūdensvada, kanalizācijas, centrālās apkures, gāzes, elektrotīkliem, kā arī telefona, televīzijas un radiotranslācijas līnijām);

	1.3.2.
	- nezināma vai neskaidra darbu izpildes secība.

	2.
	IZMANTOJAMO INSTRUMENTU UN PALĪGIERĪČU KVALITĀTE
(Pārbaude tiek veikta uzsākot darbu  un darba gaitā)

	2.1.
	Visi instrumenti un palīgierīces, cēlējmehānismi atbilstoši DDN un DVP.

	2.2.
	Sastatnes ir sertificētas un veiktas izturības pārbaudes, kuru rezultāti atbilst norādītajiem kritērijiem.

	2.3.
	Cēlējmehānismi un to palīgierīces (štropes, āķi un satveres) ir ar pārbaudes norādēm.

	2.4.
	Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekli ir atbilstoši DDN un DVP.

	3.
	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)

	3.1.
	Uzsākot, un turpmāk visu darbu veikšanas laikā tiek izvietotas un atjaunotas brīdinājuma zīmes, lentes, nožogojumi.

	3.2.
	Ēkas pamatus sākt nojaukt tikai pēc ēkas virszemes daļas demontāžas.

	3.3.
	Pārejas, kuras atrodas augstāk par 1,3 m no darba pamatklāja un tranšeju pārejas vietās jāuzstāda tiltiņi ar vienlaidu segumu platumā ne mazāk par 0,6 m un ar 1 m augstām margām.

	3.4.
	Savlaicīgi jānovāc būvgruži, lai netiktu aizsprostoti gaiteņi, caurbrauktuves, darba vietas, kas var radīt ievērojamu koncentrēto pārslodzi, izraisot starpstāvu pārsegumu, kāpņu laidu vai to laukumu nogruvumu.

	3.5.
	Karkasa sienu nojaukšanu sāk ar ārējā un iekšējā apšuvuma noņemšanu.

	3.6.
	Putekļainas virsmas pie demontāžas jālaista (atkarībā no laika apstākļiem).

	3.7.
	Azbestcementa loksnes ir atsevišķi utilizējamas.

	4.
	DARBU KVALITĀTE
(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)

	4.1.
	Konstrukcijas nojaukšanas darbi tiek veikti atbilstoši DDN un DOP.

	4.2.
	Pēc būves demontāžas darbu pabeigšanas teritorija tiks planēta un sakārtota.



Būvdarbu apraksts:
Atbildīgais būvdarbu vadītājs koordinē kopējos demontāžas darbus, tā lai tehnoloģiski netiktu pārkāpti ēkas ekspluatācijas nosacījumi, un konkrēti pārslogotas konstrukcijas, demontētas no tīkla neatslēgtas komunikācijas, vai norobežojošās konstrukcijas, kas sevī satur darbojošos tīklus.
Demontāžas laikā uz pārsegumiem pieļaujamā maksimālā slodze: 
· Uz pagraba grīdu	- 500 kg/m2[footnoteRef:3] [3:  Pielaujamās slodzes īpaši saskaņojamas ar BK sadaļas izstrādāju vai Autoruzraugu (Būvprojekta vadītāju vai Būvniecība ieceres izstrādāju ja netiek veikta Autoruzraudzība).] 

· Uz 1.stāva grīdu	- 200 kg/m2
· Uz 2.- 4.stāva grīdu	- 200 kg/m2
· Uz bēniņu grīdu 	- 100 kg/m2
· Jumta konstrukcijām	- 100 kg/m2
· Esošiem piebraucamiem ceļiem 800 kg/m2
· Būvmateriālu krautnēm 500 kg/m2
Norobežojošo konstrukciju demontāža tiek uzsākta tikai pēc Atbildīgā būvdarbu vadītāja rakstiska uzaicinājuma veikt šādus darbus. Nav pieļaujama norobežojošos konstrukciju demontāža, atstājot nenosegtu ēku, vai ēkas daļu, kurā var iekļūt lietus ūdens sniegs vai citi nokrišņi. Nesošo konstrukcijas demontāžas procesā tā nobalstāma, vai noturama darba stāvoklī ar inventārām iekārtām, sastatņu palīdzību. Demontējot konstrukcijas, tās atdalāmas no esošās būves, tā lai netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas.
Veicot demontāžu pēc iespējas tiek pielietota mazā un vidējā tehnika, tādejādi darbus veicot maksimāli ātri. Demontāžas laikā darbu zona tiek norobežota ar plēvi atdalot to no pārējām zonām, lai mazinātu putekļu izplatīšanos pārējā ēkā. Nepieciešamības gadījumā būvgružus mitrināt (salaistīt), lai mazinātu putekļu pacelšanos gaisā, taču nepārslogojot ar ūdens masu esošo pārsegumu. Demontāžas laikā konkrētajā zonā cilvēku kustība nav pieļaujama.  Demontētos būvgružus no augstākiem stāviem uz leju transportē pa būvgružu cauruli, kas stiprināta pie fasādes. Monolītas un mūra konstrukcijas tiek demontētas tikai no augšas uz leju, lai izvairītos no nekontrolētiem konstrukciju nogruvumiem. 
Veicot demontāžas darbus jāievēro spēkā esošie noteikumi par norādīto trokšņu līmeni telpās, kas atrodas pārbūvējamā ēkā, kā arī blakus ēkās[footnoteRef:4].  [4:  Norādīt trokšņa līmeni] 

Monolītas konstrukcijas pieļaujams demontēt tikai no augšas uz leju, lai izvairītos no nekontrolētiem konstrukciju nogruvumiem. Demontējot monolītas konstrukcijas, pie kurām plānots pieslēgties ar jaunizbūvējamām norobežojošām vai nesošām konstrukcijām, tās ir apstrādājamas tā, kā to prasa projekta BK sadaļa (piemēram: atstājot stiegrojuma galus no betona konstrukcijām, kur pieslēgties, vai nogriežot gludas konstrukcijas u.t.t). 
Demontējot stiklotas konstrukcijas, tās tiek pārvietotas tikai pēc tam, kad no tam tiek izņemti stikli. Stikli tiek sadalīti smalkāk, uzkrāti slēgtos metāla konteineros un nodoti utilizācijai. Stikli no konstrukcijām tiek demontēti pirms pašu konstrukciju demontāžas visos gadījumos. Demontāžas gaitā tiek ievērota pareiza IAL lietošana. 
Azbestcementa jumta lokšņu demontāža
10 darbdienas pirms darba ar azbestu sākšanas jāiesniedz Valsts darba inspekcijā iesniegums par paredzēto darbu ar azbestu.
Ja plānoto darbu veikšanā rodas kādas izmaiņas, informācija par tām jāsniedz nedēļas laikā.
Jumta seguma demontāža veicama, ievērojot MK not.Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”, kuri nosaka darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, lai aizsargātu nodarbināto drošību un veselību pret risku, kas rodas vai var rasties, darba vietā saskaroties ar azbestu vai azbestu saturoša materiāla putekļiem.
Demontējamā azbestcementa lokšņu jumta apjoms – x[footnoteRef:5] m2. [5:  Norādīt kvadratūru] 

Darbiniekiem, kuri veiks darbus tiešā saskarē ar azbestu saturošiem materiāliem ir jābūt veiktām atbilstošām obligātajām veselības pārbaudēm:
	
	
	
	Obligāti
	Pirmreiz. pārb.
	Atkārtot. pārb.

	2.7.3
	Azbests
	Jāveic pārbaudes arī pēc azbesta iedarbības pārtraukšanas
	arodslimību ārsts, otorinolaringologs
	PAA, ĀEF, Rtg plaušām
	PAA, Rtg plaušām



PAA – pilna asins aina
ĀEF - ārējās elpošanas funkcijas novērtēšana
Pēc azbestu saturošo materiālu (šīfera) demontāžas darbu pabeigšanas, veikt darbā iesaistīto nodarbināto obligātās veselības pārbaudes.
Demontāžas darbus plānots paveikt 3 darba dienu laikā, izmantojot rokas instrumentus. 
Darba apraksts darbam ar azbestu saturošiem materiāliem
Darba vietā ir vai ir iespējama saskare ar azbestu saturošiem materiāliem, jāveic šādi kolektīvie aizsardzības pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu azbestu saturošu materiālu ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību:
- azbestu saturošu materiālu daudzuma samazināšana līdz minimumam;
- to nodarbināto skaita samazināšana līdz minimumam, kuri ir pakļauti azbesta ietekmei vai var tikt, tai pakļauti; 
- darba procesu plānošana, lai izvairītos no azbesta šķiedras saturošiem putekļiem darba vides gaisā, tos savāc iespējami tuvu izmetes vietai; 
- nodrošina, lai azbests neizplatītos ārpus darba zonas; 
- regulāra un efektīva darba vietas, darba zonas un iekārtu tīrīšana. 
Demontētos azbestu saturošos materiālus savāks speciāli tam piegādātos būvgružu konteineros, kuru piegādi, izvešanu un apsaimniekošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” (pieņemti 19.04.2011., spēkā no 27.04.2011.) nodrošinās ”X[footnoteRef:6]”. [6:  Norādīt juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru] 

Darba zonas un būvgružu konteineri tiks apzīmēti ar marķējumu “SATUR AZBESTU’’. 
[image: ]
Demontāžas darbi tiks veikti āra apstākļos, kas jāveic uzmanīgi un rūpīgi, lai būtu pēc iespējas mazāk putekļu, kas var ietekmēt apkārtējo vidi, citu darbinieku veselību, kuri neveic darbu ar azbestu saturošiem materiāliem, kā arī tuvākās apkārtnes iedzīvotājus.
Azbestu saturošo materiālu demontāžas darba laikā:
Norobežot demontāžas zonu, izvietot attiecīgās drošības zīmes – uzmanību azbests, nepiederošām personām kustība aizliegta; aizliegt smēķēt; vispārējā bīstamība; jālieto aizsargbrilles; jālieto aizsargķivere; jālieto respirators; jālieto aizsargcimdi; jālieto aizsargapģērbs.
[image: ]
1.	Nodrošināt azbestu saturošu materiālu glabāšanu un pārvadāšanu atbilstošā slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt marķējumam, ka iepakojumā atrodas azbestu saturoši materiāli. 
2.	Veikt regulāru un efektīvu darba vietas, darba zonas un iekārtu tīrīšanu. 
3.	Azbestu saturošajiem atkritumiem iepakošanas laikā nodrošināt mitrināšanu. Mitrināšanu nodrošināt ar rokas ūdens izsmidzinātājiem. 
4.	Nodrošināt nodarbinātos ar piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un piemērotu aizsargapģērbu. 
5.	Nodrošināt darba apģērba un aizsargapģērba glabāšanu atsevišķi no nodarbinātā personīgā apģērba. 
6.	Pēc azbestu saturošu materiālu utilizācijas, apkopot visus atkritumu utilizācijas aktus. 
7.	Veikt darbā ar azbestu saturošu materiālu nodarbināto uzskaiti, dokumentē informāciju par katru nodarbināto, norādot šādas ziņas:
•	darba apraksts, 
•	darba ilgums, 
•	veselības pārbaužu rezultāti. 
8.	Plānot darba aizsardzības pasākumus un vadīt darba gaitu, uzraudzīt darba aizsardzības pasākumu izpildi. 
9.	Pēc azbestu saturošu materiālu demontāžas beigām pārbaudīt darba zonas un iekārtu tīrību.
Darba aizsardzības prasības
1.	Pirms darbu uzsākšanas, visi projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki tiek iepazīstināti ar darba drošības pasākumiem objektā. Darbinieki par izietu instruktāžu darba vietā parakstās darba drošības instruktāžu darba vietā žurnālā. 
2.	Darbu vadītājs ir atbildīgs par drošu darba metožu izmantošanu un par viņam pakļautajiem darbiniekiem, kā arī par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu darba laikā.
3.	Visām personām, kas atrodas objektā un veic demontāžas darbu, ir jānēsā un jālieto šādi individuālās aizsardzības līdzekļi: 
•	aizsargapģērbs aizsardzībai pret ķīmiskām vielām. Vienreizējās lietošanas kombinezons. Viegls pretputekļu kombinezons ar kapuci. Paredzēts aizsardzībai pret gaisā esošām ķīmisko vielu cietām daļiņām–putekļiem;
•	aizsargbrilles; 
•	aizsargcimdi. Vienreizējās lietošanas cimdi; 
•	elpošanas aizsardzība. Pretputekļu maska un maināmiem P3 klases filtriem; 
•	aizsargķivere ar zoda siksniņu; 
•	aizsargapavi. 	 
4.	Darba vieta ir iežogota, un darbu veikšanas zona ir iezīmēta ar sarkanu/baltu lentu, lai novērstu nepiederošu personu nokļūšanu darbu veikšanas zonā. Pie ieejām ir novietotas informatīvas zīmes, kas aizliedz nepiederošām personām ieeju darba zonā.
5.	Darba vietu, kurā tiek veikts darbs ar azbestu saturošiem materiāliem, norobežot un apzīmēt ar normatīvajos aktos, darba aizsardzības instrukcijā par drošības zīmju lietošanu noteiktajām drošības zīmēm. Veicot demontāžas darbus, darbinieki savāc būvgružu konteineros azbestu saturošo materiālus ar azbesta zīmi nomarķētos maisos. 
6.	Demontāžu veic izmantojot mehāniskos rokas instrumentus. 
7.	Darba dienas beigās darbinieki veic tiešo darba vietas un vispārējo darba zonas tīrīšanu ar mitro tīrīšanu, kas nodrošina katras darba vietas un visas darba zonas tīrību un novērš putekļu izplatīšanos. 
8.	Darba dienas beigās darbu vadītājs veic darba vietu un darba zonas tīrības pārbaudi. 
9.	Darba dienas beigās darba zonā speciāli atvēlētā vietā darbinieki novelk netīros vienreizējās lietošanas kombinezonus un netīros IAL filtrus un ievieto tos utilizācijas maisos. Tad darbinieki dodas uz ģērbtuves telpām. 
10.	Ierodoties objektā apmeklētājiem vai materiālu piegādātājiem, tie drīkst pārvietoties pa objekta teritoriju tikai darbuzņēmēja atbildīgā pārstāvja pavadībā. 
11.	Kategoriski aizliegts ielaist citus darbiniekus darba zonā, kur rodas vai var rasties azbestu saturoša materiāla putekļi. 
12.	Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu nostiprināšanas vietai jābūt, fiksētai, stabilai un drošai) un drošības sistēmas. 
13.	Darbi jāveic saskaņā ar darba aizsardzības instrukcijām. 
14.	Strādājot objektā, drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus utt. 
15.	Objektā redzamā vietā jābūt izvietotām ugunsdzēsības ierīcēm.
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1.   Azbestcementa jumta lokšņu demontāža             Jumta seguma demontāža veicama, ievērojot MK not.Nr.852 «Darba aizsardzības prasības darbā ar  azbestu», kuri nosaka darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, lai aizsargātu  nodarbināto drošību un  veselību pret risku, kas rodas vai var rasties, darba vietā saskaroties ar azbestu vai azbestu saturoša materiāla  putekļiem.     Demontējamā azbestcementa lokšņu jumta apjoms  –   225 m 2 .     Darbiniekiem, kuri veiks darbus tiešā saskarē ar a zbestu saturošiem materiāliem ir jābūt veiktām  atbilstošām obligātajām veselības pārbaudēm:  

   Obligāti  Pirmreiz. pārb.  Atkārtot. pārb.  

2.7.3  Azbests  Jāveic pārbaudes  arī pēc azbesta  iedarbības  pārtraukšanas  arodslimību ārsts,  otorinolaringologs  PAA, ĀEF, Rtg  plaušām  PAA, Rtg  plaušām  

PAA  –   pilna asins aina   ĀEF  -   ārējās elpošanas funkcijas novērtēšana   Pēc azbestu saturošo materiālu (šīfera) demontāžas darbu pabeigšanas, veikt darbā iesaistīto nodarbināto  obligātās veselības pārb audes.     Demontāžas darb us plānots paveikt  3 darba dienu laikā, izmantojot rokas instrumentus. Demontāžu veiks  apakšuzņēmēja SIA “GARTEX” darbinieki.     1.1.   Darba apraksts   darbam ar azbestu saturošiem materiāliem   Darba vietā ir vai ir iespējama saskare ar  azbestu saturošiem materiāliem, jāveic šādi kolektīvie  aizsardzības pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu azbestu saturošu materiālu ietekmi uz nodarbināto  drošību un veselību:   -   azbestu saturošu materiālu daudzuma samazināšana līdz minimumam;   -   to nodar bināto skaita samazināšana līdz minimumam, kuri ir pakļauti azbesta ietekmei vai var tikt, tai  pakļauti;    -   darba procesu plānošana, lai izvairītos no azbesta šķiedras saturošiem putekļiem darba vides gaisā, tos  savāc iespējami tuvu izmetes vietai;    -   nodr ošina, lai azbests neizplatītos ārpus darba zonas;    -   regulāra un efektīva darba vietas, darba zonas un iekārtu tīrīšana.    Demontētos  azbestu saturošos  materiālus savāks speciāli tam  piegādātos būvgružu  konteineros , kuru   piegād i, izvešanu un apsaimniekošanu  atbilstoši MK noteikumiem  Nr.301 “Noteikumi par azbesta un azbesta  izstrādājumu ražošanas radīto vides  piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” (pieņemti 19.04.2011., spēkā no  27.04.2011.)   nodrošinās   SIA “Kuldīgas  komunālie pakalpojumi”.   Darba zonas   un būvgružu konteineri  tiks apzīmēti ar marķējumu “SATUR AZBESTU’’.       Demontāžas darb i   ti ks   veikt i  āra apstākļos,  kas   jāveic   uzmanīgi un rūpīgi, lai būtu pēc  iespējas mazāk putekļu, kas var ietekmēt  apkārtējo vidi,  citu  darbiniek u   veselību ,   kuri  neveic darbu ar azbestu saturošiem materiāliem , kā arī tuvākās apkārtnes iedzīvotājus.     1.2.   Azbestu saturošo materiālu demontāža s darba laikā:  

  10 darbdienas pirms darba ar azbestu sākšanas jāiesniedz Valsts darba inspekcijā  iesniegumu par paredzēto darbu ar azbestu.   Ja plānoto darbu veikšanā rodas kādas  izmaiņas, informācija par tām jāsniedz nedēļas laikā.  
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