[bookmark: _Hlk123651131]Pielikums Nr.1 – būvdarbu procesu kontrole
Apzīmējumi: BV – būvdarbu vadītājs; B – būvuzraugs; A – autoruzraugs; Ģ – ģeodēzists
	Darbu veids
	Veicamās pārbaudes / pārbaudes veids, instrumenti
	Dokumentācija, pārbaudes veicējs
	Pieļaujamās novirzes / standarts

	1.Veidņošana
	Veidņu stabilitāte un tīrība / vizuāli
	Izpildmērījums (ja nepieciešams) – Ģ 
Kvalitātes kontroles akts – BV; B
Segto darbu akts – BV; B
	Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase. Veidņu temperatūra betonēšanai ziemas apstākļos >0°C.

	
	Veidņu virsmas eļļošana vai apstrāde ar smērvielu / vizuāli
	
	

	
	Veidņu elementu savienojumu blīvums / vizuāli
	
	

	
	Veidņu novietojums, līdzenums (izliekums) / līmeņrādis, mērlenta, lata, aukla
	
	

	
	Veidņu augstums / nivelieris
	
	

	
	Veidņu temperatūra (ziemas laikā) / virsmas temperatūras mērītājs
	
	

	2.Stiegrošana
	Stiegrojuma attālums no veidņa (betona aizsargkārta) / mērlenta
	Kvalitātes kontroles akts – BV; B
 Segto darbu akts – BV; B
	Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase.

	
	Stiegrojuma vizuālais stāvoklis, tīrība / vizuāli
	
	

	
	Stiegru pārlaiduma garums / mērlenta
	
	

	
	Stiegrojuma siešana / vizuāli
	
	

	3.Betonēšana[footnoteRef:1] [1:  Nepieciešamības gadījumā veicama betona masas konusa nosēdums, kā arī ū/c attiecības pārbaude *(atsevišķi jāvienojas par šīs pārbaudes veikšanu ar betona ražotāju)] 

	Betona atbilstība pie piegādes (pirms iestrādes), betona temperatūra / pavaddokumenti, virsmas temperatūras mērītājs
	Piegādes dokumenti, atbilstības deklarācijas – BV; B
Kvalitātes kontroles akts – BV; B
Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts – BV, B
Būvdarbu žurnāls – BV, B
Izpildmērījums – Ģ
Spiedes stiprības testēšanas pārskats – Akreditēta laboratorija
	Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase.
Betona paraugu ņemšanai, izgatavošanai un uzglabāšanai jāatbilst standartu LVS EN 12390-1:2021 “Sacietējuša betona testēšana. 1.daļa: Testa paraugu un veidņu forma, izmēri un citas prasības” un LVS EN 12390-2:2021 “sacietējuša betona testēšana. 2.daļa: Stiprības testu paraugu sagatavošana un sacietināšana” prasībām.
Paraugu izturības pārbaudei jāatbilst standarta LVS EN 12390-3:2019 “Sacietējuša betona testēšana. 3.daļa: Testa paraugu spiedes stiprība” prasībām.
Kamēr betona virsma nav sasniegusi 5MPa stiprību, betona virsmas temperatūra nedrīkst samazināties zem 0°C.

	
	Betona novibrēšana / vizuāli
	
	

	
	Betona cietēšanas apstākļi un gaisa temperatūra / vizuāli
	
	

	
	Novietojums un augstums / nivelieris
	
	

	
	Piedevas betonēšanai ziemas apstākļos / pavaddokumenti
	
	

	
	Betona kvalitāte – stiprības kontrolei tiek izgatavotas proves betona paraugi atbilstoši LVS EN 12390-1:2021. Betona paraugu skaits 3 gab. katrā betonēšanas ciklā. Betona paraugus uzglabā tādos pašos apstākļos kādos atrodas betonējamā konstrukcija / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā[footnoteRef:2]  [2:  Betona īpašību pārbaudei konstrukcijā. Var tikt aizvietots ar paraugu izgriešanu no betonētas konstrukcijas vai ar Šmidta āmuru. Betona kvalitātes pārbaudei paraugi jāuztur atbilstoši harmonizēto standartu prasībām.] 

	
	

	
	Betona temperatūra cietēšanas laikā / virsmas temperatūras mērītājs
	
	

	4.Atveidņošana
	Konstrukcijas, kas balstās uz grunts un pašsvara slodzi nodod uz grunts pamatni (grīdas kanāli, lentveida pamati) aļauts atveidņot, kad sasniegta 5 MPa betona stiprība / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā vai šmita āmurs
	Spiedes stiprības testēšanas pārskats – Akreditēta laboratorija
	-

	
	Pārseguma konstrukcijas (sijas, monolītie starpstāvu pārsegumi), sienas un kolonnas aļauts atveidņot, kad sasniegta 70% no projektētās betona stiprības / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā
	
	






