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	Pārbaudes datums:
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	  7.1.
	Vispārīgās prasības
	
	

	7.1.1. a)
	Inspicēšanas institūcijai reģistrācijai nepieciešamā dokumentācija
	
	

	7.1.1. b)
	Lifta vai cēlējplatformas sagatavotība tehniskajai pārbaudei
	
	

	7.1.3. a)
	Atbilstības deklarācija[footnoteRef:1] [1:  Atbilstības deklarācijas saturs atbilstoši LVS 344:2022 7.2.3.] 

	
	

	7.1.3. b)
	Atbilstības novērtēšanas sertifikāti vai to apliecinājumi lifta uzstādītāja sastādītāja deklarācijā
	
	

	7.1.3. c)
	Atbilstības marķējums liftam
	
	

	9.1.
	Lietošanas instrukcija
	
	

	9.1.
	Reģistrācijas žurnāls
	
	

	10.
	Nepieciešamais apgaismojums[footnoteRef:2] [2:  Atbilstoši LVS 344:2022 7. tabulai] 
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	Šahtas un kabīnes durvju pārbaude[footnoteRef:3] [3:  Ievērojot LVS 344:2022 11.2. – 11.9.] 

	
	

	11.1.
	1) durvju slēgmehānismi un kontakti
	
	

	11.1.
	2) šahtas durvju avārijas atvēršanas mehānismi
	
	

	11.1.
	3) drošības ierīces, kas novērš saspiešanu durvīs (sensora un reversa sistēmas)
	
	

	11.1.
	4) durvju stiprinājumi un attālumi (spraugas) starp durvju vērtnēm, vērtnēm un rāmi u.c.
	
	

	11.1
	5) stiklojums, ja attiecināms
	
	

	11.2., 11.3
	Šahtas un kabīnes slēgmehānismu darbības pārbaude, t.sk. vai slēgmehānismi darbojas visos stāvos, vai šahtas durvis ir noslēgtas arī tad, kas kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāvu laukuma grīdas līmeni (ne mazāk par 200 mm)
	
	

	11.7.
	Spraugas lielums aizvērtā durvju stāvoklī starp durvju vērtnēm vai durvju vērtnēm un durvju rāmi, durvju augšējo aplodu vai slieksni[footnoteRef:4] [4:  Sprauga nedrīkst pārsniegt 6 mm. Izvērtējot iespējamo risku, spraugas vērtība var palielināties līdz 10 mm] 

	
	

	11.8.
	Kabīnes durvju kontakti. Pārbauda vai iekārta neuzsāk kustību, ja durvis ir atvērtas un tiek dota komanda ar spiedpogas vai sviru palīdzību. Iekārtas palaišana jāveic, atveros pārmaiņus katru no durvju vērtnēm.
	
	

	11.9. 
	Automātisko durvju piedziņas mehānisma darbības pārbaude
	
	

	12. 
	Apzīmējumu pārbaude
	
	

	13.
	Kabīnes vadības pārbaude
	
	

	14.
	Sazināšanās ierīču pārbaude
	
	

	15.
	Celtspējas kontroles ierīces pārbaude
	
	

	16. 
	Kabīnes pastāšanās, līmeņošanas un zemsliekšņa aizsarga pārbaude
	
	

	18. 
	Elektrisko iekārtu un ietaišu pārbaude
	
	

	18.1.
	Elektrisko iekārtu un ietaišu strāvu vadošo daļu norobežojumi
	
	

	18.2.
	Mašīntelpā[footnoteRef:5] vai vadības skapī redzamā vietā izvietota iekārtas principiālā elektriskā shēma [5:  Mašīntelpas un trīšu telpas pārbaude nav iekļauta Lifta pārbaudes aktā Objektā (Būvlaukumā) pirms pirmreizējās tehniskās pārbaudes] 

	
	

	18.4.
	Iekārtas aprīkošana ar galveno virsslēdzi
	
	

	18.5.
	Iekārtas zemējuma ķēdes vizuāla pārbaude
	
	

	18.5
	Zemējuma ķēdes nepārtrauktības (saites) starp zemējamo kontūru un sazemētajiem iekārtas konstrukcijas elementiem izmērīšana (ja sazemējuma vads nav redzams, jāpārbauda iekārtas zemējuma pretestība)
	
	

	18.6.
	Kabeļu izolācijas iekārtas konstrukcijas kustīgajās daļās vizuāla pārbaude
	
	

	18.7.
	Savienojuma starp elektrovadu un elektroierīci (spailes, elektrokontakti) drošuma un piemērotības pārbaude
	
	

	18.7.
	Vizuāli redzamu vadu izolācijas pretestības mērījumi
	
	

	18.8.
	Iekārtu metāla konstruktīvu daļu sazemēšanas redzamība
	
	

	19.
	Piekares pārbaude
	
	

	19.7. a)
	Skriemeļu un trīšu aizsardzības pārbaude pret troses noslīdēšanu no skriemeļa
	
	

	19.7. b)
	Skriemeļu un trīšu aizsardzības pārbaude pret svešķermeņu iekļūšanu starp trosi un skriemeļa rievu, vai starp ķēdēm un zobiem
	
	

	21.
	Šahtas, šahtas bedres un tās aprīkojuma pārbaude
	
	

	21.2.
	Uzstādītas uz kabīnes jumta margas[footnoteRef:6] [6:  Jābūt uzstādītām ja attālums no kabīnes līdz šahtas sienai ir vairāk par 300 mm.] 

	
	

	21.3.7.
	Šahtas sienu stāvoklis
	
	

	21.9.
	Drošas piekļuves šahtas bedrei nodrošinājuma pārbaude, piemēram, trepes.
	
	

	21.13.
	Pretsvara pārvietošanās telpas sahtas bedrē aizsardzības pārbaude
	
	

	21.14.
	Atdalošas starpsienas lifta bedrei[footnoteRef:7] [7:  Ja šahtā atrodas vairāki lifti] 

	
	

	21.15. a)
	Slēdža “STOP” pārbaude uz kabīnes jumta 
	
	

	21.15. b)
	Slēdža “STOP” pārbaude uz inspekcijas vadības ierīces
	
	

	21.19.
	Šahtas bedres pārbaude
	
	

	21.19.1.
	Vai šahtas bedē nav ūdens
	
	

	21.19.2.
	Kabīnes un presvaru buferu stāvoklis
	
	

	21.19.3.
	Ātruma ierobežotāja troses spriegotājierīce un tās slēdzis
	
	

	21.19.4.
	Kabīnes apakšējo vadkurpju stāvoklis
	
	

	21.19.5.
	Ķērājierīces un tā slēdža stāvoklis
	
	

	21.19.6. 
	Kabīnes kustības gala slēdžu darbība
	
	

	23.1.
	Elektrisko liftu aprīkošanas ar ķērājierīci, kuru iedarbina ātruma ierobežotājs, pārbaude
	
	

	23.5.
	Ātruma ierobežotāja regulēšanas vietas aizzīmogošanas ar ražotāja aizsargzīmogojumu vai ja nav ražotāja aizzīmogojuma, inspekcijas institūcijas aizzīmogojuma pārbaude, ja ātruma ierobežotājs ir regulējams 
	
	

	24.1.
	Ātruma uzturēšanas un ātruma samazināšanas elementu pārbaude
	
	

	24.2.
	Ātruma ierobežotāja, kas ieslēdz pretsvara ķērājierīci, pārbaude
	
	

	26.
	Inspekcijas vadības sistēmas pārbaude
	
	

	27. 
	Vadības ārkārtas gadījumos pārbaude
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	25.
	Buferu stāvoklis
	
	

	27.
	Bloķēšanas ierīces
	
	

	33.
	Ierīces, kas ierobežo kabīnes brīvu krišanu
	
	

	35. 
	Ierīce, kas novērš cilvēka saspiešanas risku, lifta durvīm esot kustībā
	
	

	40.
	Saziņas līdzekļi, ar kuru palīdzību lifta kabīnē esošie cilvēki var sazināties ar personām, kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un cilvēku evakuāciju
	
	

	42.
	Lifta kabīnes ventilācija
	
	

	43.
	Avārijas apgaismojums kabīnē[footnoteRef:8] [8:  Noteikt avārijas apgaismes darbības ilgumu] 

	
	

	45.
	Lifta informācijas plāksnīte
	
	

	46. 
	Lifta lietošanas dokumentācija
	
	

	
	Novērojumi pārbaudes gaitā:

	

	
	Pārbaudes rezultāts:
	





